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Настоящий каталог составлен на основании рабочих спецификаций и чертежей редуктора, ходовой части мотокультиватора МК-200 и его модификаций и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте мотокультиватора и двигателя. Каталог составлен по состоянию на 01.01.2013 г.
В каталоге приведен иллюстрированный перечень сборочных единиц и деталей редуктора и ходовой части, а также входящих в комплект мотокультиватора – фрез-культиваторов. Указаны наименования, обозначения и количество деталей, входящих в сборочную единицу. Обозначения сборочных единиц и деталей, соответствуют номеру чертежа, по которому они изготавливаются на предприятии изготовителе.
Номера отдельных деталей, входящие в состав неразборных сборочных единиц сваркой, в каталоге не приведены. В этом случае указан только номер сборочной единицы.
Модификации двигателя различаются только принципом и деталями системы смазки.
При заказе сборочных единиц и деталей необходимо указать их полное наименование, обозначение и необходимое количество.
Приобрести необходимые Вам детали и сборочные единицы, указанные в настоящем каталоге можно в сервисных центрах или непосредственно на предприятии-изготовителе мотокультиватора и двигателя по адресу:
Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15. ЗАО "Красный Октябрь–Нева".
Торгово-выставочный комплекс (ТВК) (812) 292-97-97;  (812) 297-77-11
Заказ комплектующих по почте (812) 297-64-02
Мастерская сервисного центра (812) 297-13-14
Фирменный магазин в Санкт - Петербурге: (812) 297-12-37
Отдел реализации: (812) 297-62-39, 297-04-40
Отдел маркетига: (812) 292-96-39
Email: neva@motoblok.ru
service@motoblok.ru
www.motoblok.ru



	Модель
	
Двигатель
	Редуктор

	МК-200-Б5,5
	[image: ]  750 Series Briggs & Stratton
	005.65.0400

	МК-200-H5,0
	  GC160 Honda
	

	МК-200-Н3,5
	  GX120 Honda
	

	МК-200-C5,0
	  EY20 Robin SUBARU
	

	МК-200-C3,5
	  EY15 Robin SUBARU
	

	МК-200-C4,5
	  EX13 Robin SUBARU
	

	МК-200-C6,0
	  EX17 Robin SUBARU
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Рис.1




	Рис.№
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Рис.1
	1
	Рулевая колонка
	005.65.0260-03
	1
	

	
	2
	Руль
	005.65.0270-04
	1
	

	
	3
	Акселератор с
остановом
	См.приложение 1
	1
	

	
	4
	Ручка переключения
передач
	600LGK4XFK40.B.1321
	1
	

	
	5
	Провод
	См.приложение 1
	1
	

	
	6
	Трос газа
	См. приложение 1
	1
	

	
	7
	Трос переключения передач
	005.65.0780-01
	1
	

	
	8
	Трос сцепления
	005.47.1170-02
	1
	

	
	9
	Рукоятка
	005.47.0127-02
	2
	

	
	10
	Ремешок крепежный 
Jss 150x3.5
	005.47.0134
	2
	

	
	11
	Болт 
	M6x45-А2К DIN 931
	1
	Болт М6-6gx45.58.016 ГОСТ 7798-70

	
	12
	Болт 
	M8x60-А2К DIN 931
	2
	Болт М8-6gx60.58.016 ГОСТ 7798-70

	
	13
	Гайка 
	М6-А2К DIN  985
	2
	

	
	14
	Гайка 
	М8-А2К DIN 985
	1
	

	
	15
	Шайба 
	М6-А2К DIN 125
	2
	А.6.01.016 ГОСТ 11371-78

	
	16
	Шайба 
	М8-A2K DIN 125
	4
	А.8.01.016 ГОСТ 11371-78

	
	17
	Винт 
	М6х60-А2К DIN 603
	1
	

	
	18
	Рукоятка
	LASC55R00T
	1
	

	
	19
	Гайка крыльчатая 
	WNM  М8
	1
	Г8
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Рис.2



	Рис.№
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Рис.2
	1
	Ролик натяжной пластмассовый
	005.62.0130
	1
	

	
	2
	Щиток с логотипом
	005.65.0150-01
	1
	

	
	3
	Пружина
	005.62.0102
	1
	

	
	4
	Ограничитель
	005.62.0106
	2
	

	
	5
	Втулка
	005.62.0111
	1
	

	
	6
	Шкив ведомый
	005.65.0071
	1
	

	
	7
	Кожух шкива
	005.65.0147-01
	1
	

	
	8
	Крышка
	005.65.0148
	1
	

	
	9
	Экран
	См. приложение 1
	1
	

	
	10
	Шкив ведущий
	См. приложение 1
	1
	

	
	11
	Шпонка
	См. приложение 1
	1
	

	
	12
	Болт
	См. приложение 1
	2
	

	
	13
	Болт
	См. приложение 1
	1
	

	
	14
	Винт 
	M8x14-A2K ISO 7380 ULS
	1
	

	
	15
	Винт 
	M8x16-A2K ISO 7380 ULS
	2
	

	
	16
	Винт 
	M8x80-A2K ISO 7380 ULS
	2
	

	
	17
	Шайба 
	М8-А2К DIN 127
	3
	8.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	18
	Шайба 
	М8-А2К DIN 125
	3
	А.8.01.016 ГОСТ 11371-78

	
	19
	Винт 
	М8х12 DIN 914
	1
	

	
	20
	Штифт 
	6х55 DIN 7
	1
	

	
	21
	Шайба стопорная 
	D 15 DIN 471
	1
	15 ГОСТ 13942-86

	
	22
	Ремень
	А44
	1
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Рис.3


	Рис.№
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Рис.3
	1
	Подмоторная рама в сборе
	005.65.0160-01
	1
	См. рис. 7

	
	2
	Колесо опорное
	005.65.0120-04
	1
	См. рис. 6

	
	3
	Кронштейн крепления крыла
	005.65.0140-01
	1
	

	
	4
	Рулевая колонка
	005.65.0260-03
	1
	

	
	5
	Редуктор МК-200
	005.65.0400
	1
	См. рис. 4

	
	6
	Ограничитель
	005.45.0116
	1
	

	
	7
	Кронштейн
	005.47.0165
	1
	

	
	8
	Шкворень
	005.47.1230
	2
	

	
	9
	Гайка руля
	005.62.0201
	1
	

	
	10
	Крыло правое
	005.64.0101-01
	1
	

	
	11
	Крыло левое
	005.64.0102-01
	1
	

	
	12
	Гайка крепления экрана
	005.65.0146
	1
	

	
	13
	Болт 
	М8х16-А2К DIN 933
	4
	М8-6gх16.58.016 ГОСТ 7798-70

	
	14
	Болт 
	М8х45-А2К DIN 933
	4
	М8-6gх45.58.016 ГОСТ 7798-70

	
	15
	Болт 
	М10х60-А2К DIN 931
	2
	М10-6gх60.58.016 ГОСТ 7798-70

	
	16
	Болт 
	М10х65-А2К DIN 931
	2
	М10-6gх65.58.016 ГОСТ 7798-70

	
	17
	Винт 
	M6x25-A2K ISO 7380 ULF
	1
	

	
	18
	Гайка 
	М8-А2К DIN 934
	8
	М8-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70

	
	19
	Гайка 
	М10-А2К DIN 934
	3
	М10-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70

	
	20
	Шайба 
	М8-А2К DIN 125
	10
	А.8.01.016 ГОСТ 11371-78

	
	21
	Шайба 
	М10-А2К DIN 127
	4
	10.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	22
	Шайба 
	М8-А2К DIN 127
	8
	8.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	23
	Шайба 
	М12-А2К DIN 127
	1
	12.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	24
	Шплинт игольчатый
	HP 20044
	1
	

	
	25
	Палец
	10х65
	1
	

	
	26
	Стопор
	SLPR 1038
	1
	

	
	27
	Двигатель
	См. приложение 2
	1
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Рис.4
	Рис.№
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Рис.4
	1
	Сцепное устройство
	005.65.0110-01
	1
	

	
	2
	Половина корпуса левая
	005.65.0420
	1
	См. рис. 8

	
	3
	Половина корпуса правая
	005.65.0410
	1
	См. рис. 9

	
	4
	Промежуточный вал
	005.65.0710-01
	2
	См.рис. 12

	
	5
	Вал промежуточный
	005.65.0720-01
	1
	См. рис. 13

	
	6
	Блок-вал
	005.65.0730-02 (см. рис.10)
	1
	005.65.0730-01 (см. рис.11)

	
	7
	Рычаг переключателя
	005.65.0750
	1
	

	
	8
	Вал выходной
	005.65.0770-01
	1
	См. рис. 14

	
	9
	Тарелка
	005.47.0217
	2
	

	
	10
	Заглушка
	005.47.0221
	1
	

	
	11
	Прокладка
	005.47.0227
	2
	

	
	12
	Вал входной
	005.65.0701-01
	1
	

	
	13
	Пружина
	005.65.0756-03
	1
	

	
	14
	Рычаг
	005.65.0755
	1
	

	
	15
	Гайка крепления экрана
	005.65.0149-01
	2
	

	
	16
	Цепь ГОСТ 1356897
58 звеньев
	ПР-12,7-1820
	1
	

	
	17
	Болт 
	М6х25-А2К DIN 933
	4
	М6-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70

	
	18
	Болт 
	М10х90-А2К DIN 931
	3
	М10-6gх90.88.016 ГОСТ 7798-70

	
	19
	Болт 
	М12х50-А2К DIN 933
	1
	М12-6gх50.88.016 ГОСТ 7798-70

	
	20
	Гайка 
	М6-А2К DIN 985
	4
	

	
	21
	Гайка 
	М10-А2К DIN 934
	1
	М10-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70

	
	22
	Шайба 
	М6-А2К DIN 127
	2
	6.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	23
	Шайба 
	6-А2К DIN 9021
	1
	

	
	24
	Шайба 
	М10-А2К DIN 127
	3
	10.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	25
	Кольцо ГОСТ 288-72
	СТ 41-29,5-4
	2
	

	
	26
	Кольцо ГОСТ 9833-73
	012-015-19
	1
	

	
	27
	Манжета ГОСТ 8752-79
	II-1-17х30-2
	1
	

	
	28
	Манжета ГОСТ 8752-79
	II-1-30х52-2
	2
	30x52-10

	
	29
	Винт 
	М6х10-А2К DIN 6912
	2
	

	
	30
	Винт 
	М6х14-А2К DIN 6912
	1
	

	
	31
	Винт 
	М8х12-А2К DIN 7380
	2
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Рис.5
	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.5
	1
	Кронштейн ролика
	005.62.0112-01
	1
	

	
	2
	Втулка
	005.62.0131
	1
	

	
	3
	Болт 
	М12x45-А2К  DIN 933
	1
	

	
	4
	Гайка 
	М12-А2К  DIN 985
	1
	

	
	5
	Ролик с подшипником
	Ролик переднего хода 005.82.0032-01
	1
	

	
	
	
	Подшипник
80201
ГОСТ 7242-81
	1
	

	
	
	
	Шайба стопорная
D 32 DIN 472
	1
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	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.6
	1
	Ось
	005.65.0123-01
	1
	

	
	2
	Болт 
	М10х150-А2К DIN 931
	1
	

	
	3
	Гайка 
	М10-А2К DIN 985
	1
	

	
	4
	Шайба 
	М10-А2К DIN 125
	4
	А.10.58.016
ГОСТ 11371-78

	
	5
	Колесо опорное
	PR-800
	2
	




Рис.6
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					Рис.7
	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.7
	1
	Подмоторная рама
	005.65.0020-03
	1
	

	
	2
	Труба
	005.65.0050
	1
	

	
	3
	Пружина
	005.65.0161
	2
	

	
	4
	Палец
	10х65
	2
	

	
	5
	Шплинт игольчатый
	НР 20044
	2
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	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.8
	1
	Половинка корпуса
левая
	005.65.0421
	1
	

	
	2
	Подшипник
ГОСТ 7242-81
	60206
	1
	6-60206

	
	3
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	201
	2
	

	
	4
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	302
	1
	

	
	5
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	301
	1
	

	
	6
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	203
	1
	

	
	7
	Штифт 
	8х20 DIN 7
	2
	















			Рис.8
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	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.9
	1
	Половинка корпуса
правая
	005.65.0411
	1
	

	
	2
	Подшипник
ГОСТ 7242-81
	60206
	1
	6-60206

	
	3
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	201
	2
	

	
	4
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	302
	1
	

	
	5
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	203
	1
	

	
	6
	Подшипник
ГОСТ 8338-75
	301
	1
	















								Рис.9
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	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.10
	1
	Диск переключателя
	005.65.0740-01
	1
	

	
	2
	Вал-звездочка
	005.65.0731-02
	1
	005.65.0731-12

	
	3
	Колесо Z=50
	005.65.0732-03
	1
	

	
	4
	Колесо Z=74
	005.65.0733-03
	1
	

	
	5
	Шайба стопорная
	D 20 DIN 471
	1
	20 ГОСТ 13942-86

	
	6
	Шайба стопорная
	D 34 DIN 471
	1
	34 ГОСТ 13942-86


									Рис.10
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	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.11
	1
	Диск переключателя
	005.65.0740-01
	1
	

	
	2
	Вал-звездочка
	005.65.0731-01
	1
	005.65.0731-11

	
	3
	Колесо Z=50
	005.65.0732-02
	1
	

	
	4
	Колесо Z=74
	005.65.0733-02
	1
	

	
	5
	Шайба стопорная
	D 20 DIN 471
	1
	20 ГОСТ 13942-86

	
	6
	Шайба стопорная  
	D 30 DIN 471
	1
	30 ГОСТ 13942-86

	
	7
	Штифт 
	8х22 DIN 7
	2
	


									Рис.11
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	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.12
	1
	Промежуточный
вал-шестерня Z=14
	005.65.0711-01
	1
	

	
	2
	Колесо Z=43 с
торцевыми шлицами
	005.65.0712-01
	1
	

	
	3
	Втулка с
торцевыми шлицами
	005.65.0714-01
	1
	

	
	4
	Шайба упорная
	005.65.0715-01
	1
	

	
	5
	Шайба стопорная
	D 20 DIN 471
	1
	20 ГОСТ 13942-86

	
	6
	Шайба стопорная
	D 15 DIN 471
	1
	15 ГОСТ 13942-86

	
	7
	Пружина
	005.65.0716
	1
	


									Рис.12






[image: ]










	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.13
	1
	Колесо Z=43 с
торцевыми шлицами
	005.65.0712-01
	1
	

	
	2
	Втулка с
торцевыми шлицами
	005.65.0714-01
	1
	

	
	3
	Шайба упорная
	005.65.0715-01
	1
	

	
	4
	Пружина
	005.65.0716
	1
	

	
	5
	Вал промежуточный
	005.65.0721-01
	1
	

	
	6
	Шестерня Z=38
	005.65.0722-01
	1
	

	
	7
	Шайба стопорная   
	D 20 DIN 471
	1
	20 ГОСТ 13942-86

	
	8
	Шайба стопорная
	D 15 DIN 471
	1
	15 ГОСТ 13942-86


									Рис.13
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	Рис. №
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечания

	Рис.14
	1
	Вал
	005.65.0771-01
	1
	005.65.0771-10

	
	2
	Звездочка z=25
	005.65.0772
	1
	005.65.0772-10

	
	3
	Шайба стопорная
	D 37 DIN 471
	1
	37 ГОСТ 13942-86


									Рис.14
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Рис.15



	
Рис.№
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Рис.15
	1
	Ступица
	005.65.0510
	2
	

	
	2
	Закрылок
	005.64.0104-01
	2
	

	
	3
	Ступица
	005.03.0330-01
	2**
	

	
	4
	Переходник
	005.81.0147
	2**
	

	
	5
	Нож правый
	005.03.0273
	8/12*
	

	
	6
	Нож левый
	005.03.0274
	8/12*
	

	
	7
	Болт 
	М8х16-А2К DIN 933
	6
	

	
	8
	Гайка 
	М8-А2К DIN 934
	6
	

	
	9
	Шайба 
	М8-А2К DIN 127
	6
	

	
	10
	Шайба 
	М8-А2К DIN 125
	6
	

	
	11
	Болт 
	М10х30-А2К DIN 933
	16/24*
	М10 -6gх30.58.016 
ГОСТ 779870

	
	12
	Гайка 
	М10-А2К DIN 934
	16/24*
	М10-6Н.5.016
ГОСТ 5915-70

	
	13
	Шайба 
	М10-А2К DIN 127
	16/24*
	10.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	14
	Стопор
	SLPR 1038
	2/6*
	



* - для 4 фрез / для 6 фрез.
** - для комплектации 6 фрез.


Приложение 1:
	Переменные данные

	Рис.№
	Поз.
	Наименование
	Применяемость
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Рис.1
	3
	Акселератор с остановом
	МК-200-С5,0; МК-200-C3,5; МК-200-Н3,5
	005.64.0030
	1
	

	
	
	Акселератор металлический
	МК-200-C4,5; МК-200-С6,0; МК-200-Б5,5; МК-200-Н5,0
	Art. LGAR070F.1321
	
	

	Рис.1
	4
	Провод
	МК-200-С5,0; МК-200-С3,5; МК-200-Н3,5
	005.64.0040
	1
	

	Рис.1
	5
	Трос газа
	МК-200-С5,0; МК-200-С3,5; МК-200-С4,5
	005.81.0380
	1
	

	
	
	
	МК-200-С6,0
	005.81.1130-01
	
	

	
	
	
	МК-200-Б5,5; МК-200-Н5,0; МК-200-Н3,5
	005.47.1110
	
	

	Рис.2
	9
	Экран
	МК-200-С4,5; МК-200-С6,0; МК-200-Б5,5; МК-200-Н5,0;  МК-200-Н3,5
	005.65.0130-01
	1
	

	
	
	
	МК-200-С5,0; МК-200-С3,5 
	005.65.0130-02
	
	

	Рис.2
	10
	Шкив ведущий
	МК-200-Б5,5; МК-200-Н5,0; МК-200-Н3,5
	005.65.0091
	1
	

	
	
	
	МК-200-С3,5; МК-200-С4,5
	005.65.0091-01
	
	

	
	
	
	МК-200-С5,0; МК-200-С6,0
	005.65.0091-02
	
	

	Рис.2
	11
	Шпонка
	МК-200-С5,0; МК-200-С3,5; МК-200-С4,5; МК-200-С6,0;
	005.62.0132-01
	1
	

	
	
	
	МК-200-Б5,5; МК-200-Н5,0; МК-200-Н3,5;
	005.62.0132-03
	
	

	Рис.2
	12
	Болт
	МК-200-С5,0; МК-200-С3,5; МК-200-С4,5; МК-200-С6,0;
	М8х20-А2К DIN 933
	2
	М8-6gx20.58.016 ГОСТ7798-70

	
	
	
	МК-200-Б5,5; МК-200-Н5,0; МК-200-Н3,5
	5/16’’х7/8’’-А2К-24UNF DIN 933
	
	

	Рис.2
	13
	Болт
	МК-200-С5,0
	М8х30-А2К DIN 933
	1
	М8-6gx30.58.016 ГОСТ7798-70

	
	
	
	МК-200-С3,5; МК-200-С4,5; МК-200-С6,0
	М8х25-А2К DIN 933
	
	М8-6gx25.58.016 ГОСТ7798-70

	
	
	
	МК-200-Б5,5; МК-200-Н5,0; МК-200-Н3,5
	5/16’’х1’’-А2К-24UNF DIN 933
	
	




Приложение 2:
	Рис.№
	Поз.
	Наименование
	Применяемость
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Рис.3
	27
	Двигатель
	МК-200-С5,0
	EY20 Robin SUBARU
	1
	

	
	
	
	МК-200-C3,5
	EY15 Robin SUBARU
	
	

	
	
	
	МК-200-C4,5
	EX13 Robin SUBARU
	
	

	
	
	
	МК-200-С6,0
	EX17 Robin SUBARU
	
	

	
	
	
	МК-200-Б5,5
	750 Series Briggs & Stratton
	
	

	
	
	
	МК-200-H5,0
	GC160 Honda
	
	

	
	
	
	МК-200-H3,5
	GX120 Honda
	
	















УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели мотокультиватор «Нева» МК-200, изготовленный Закрытым Акционерным Обществом «Красный Октябрь - Нева», имеющим многолетний опыт производства средств малой сельхозмеханизации.

ХРАНЕНИЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРА:

БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ:

Очистите ребра и поверхности охлаждения головки цилиндра, кожух вентилятора, защитную решетку, и зону вокруг глушителя от остатков травы, мусора и плотных отложений пыли.
Перед постановкой на хранение предварительно слить бензин из топливного бака, остатки бензина в топливной камере карбюратора выработать до полной остановки двигателя.

БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ:

Произведите замену или слив масла на двигателе, когда он еще теплый. Залейте чистое масло в соответствии с рекомендациями руководства по двигателю.
Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.
Выверните свечу зажигания и залейте около 15÷20 мл масла в цилиндр. Медленно проверните вал за рукоятку стартера для распределения масла по стенкам цилиндра. Установите свечу на место.
Храните мотокультиватор  в сухом, чистом и проветриваемом помещении.
При погрузке и транспортировке мотокультиватора он должен занимать свое естественное рабочее положение. Категорически запрещается даже кратковременное положение мотокультиватора с наклоном в сторону воздушного фильтра. При этом возможно перетекание масла из картера двигателя в полость воздушного фильтра.





ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Настоятельно рекомендуем обратить внимание и твердо усвоить основные положения по технике безопасности при проведении технических уходов, эксплуатации и транспортировке мотокультиватора. При применении навесного и прицепного оборудования строго соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях, прилагаемых к этому оборудованию.
Основные правила:
– перед началом работы с мотокультиватором убедитесь в том, что знаете назначение и работу всех органов управления;
– высота рукояток и рулевая штанга должны быть отрегулированы по физическим данным оператора. Рулевая штанга надежно закреплена;
– не позволяйте детям и людям, не ознакомившимся с инструкцией, пользоваться мотокультиватором; 
– полностью осматривайте мотокультиватор перед каждым его использованием. Заменяйте поврежденные детали, проверяйте отсутствие протечек топлива и масла;
– перед запуском двигателя убедитесь, что силовой привод отключен от двигателя;
– нельзя работать на уклонах более 15°. Это может вызвать проблему со смазкой двигателя и повлечь выход его из строя;
– переключение передач в редукторе производить при полной остановке вращения ведущего шкива редуктора;
– никогда не работайте со смятыми щитками и ограждениями;
– при ударе ножей культиватора о посторонний предмет, немедленно остановите двигатель и осмотрите мотокультиватор перед последующим запуском.
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