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Закрытое акционерное общество

«Красный Октябрь–Нева»

Санкт-Петербург

МОТОБЛОК «НЕВА»
МБ23

КАТАЛОГ

запасных частей
2015
Настоящий каталог составлен на основании рабочих спецификаций и чертежей редуктора, ходовой части мотоблока МБ-23 и его модификаций и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте мотоблока и двигателя. Каталог составлен по состоянию на 01.02.2015` г.

В каталоге приведен иллюстрированный перечень сборочных единиц и деталей редуктора и ходовой части, а также входящих в комплект мотоблока – фрез-культиваторов. Указаны наименования, обозначения и количество деталей, входящих в сборочную единицу. Обозначения сборочных единиц и деталей, соответствуют номеру чертежа, по которому они изготавливаются на предприятии изготовителе.

Номера отдельных деталей, входящие в состав неразборных сборочных единиц сваркой, в каталоге не приведены. В этом случае указан только номер сборочной единицы.

Модификации двигателя различаются только принципом и деталями системы смазки.

При заказе сборочных единиц и деталей необходимо указать их полное наименование, обозначение и необходимое количество.

Приобрести необходимые Вам детали и сборочные единицы, указанные в настоящем каталоге можно в сервисных центрах или непосредственно на предприятии-изготовителе мотоблока и двигателя по адресу:

Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15. ЗАО "Красный Октябрь–Нева".

Торгово-выставочный комплекс (ТВК) 

(812) 292-97-97

Заказ комплектующих по почте


(812) 297-64-02 

Мастерская сервисного центра                            (812) 297-13-14

Фирменный магазин в Санкт - Петербурге:
(812) 297-12-37, (812) 297-77-11

Отдел реализации и маркетинга:
(812) 297-62-39, 297-04-40

Email: neva@motoblok.ru
service@motoblok.ru
www.motoblok.ru
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В настоящем Каталоге приняты следующие

обозначения модификаций мотоблоков:

	Мотоблок «НЕВА»
	с двигателем

	МБ23-Б8,0
	Briggs&Stratton I/C 8,0

	МБ23-Б10,0
	Briggs&Stratton I/C 10,0

	МБ23-Б8,0PRO
	Briggs&Stratton Vanguard 8,0

	МБ23-Н9,0PRO
	Honda GX270

	МБ23-С9,0PRO
	Subaru EX27
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Рис. 1
	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	1
	1
	Двигатель
	
	1
	

	
	2
	Болт
	M8×45 DIN 933
	4
	 

	
	3


	Платформа

 
	005.39.0050-01
	1
	МБ23-Б8,0
МБ23-Б10,0
МБ23-Б8,0PRO
МБ23-Б8,0 (Ø19)
МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	
	
	005.39.0050-02
	
	МБ23-Н9,0PRO
МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)
МБ23-С9,0PRO

	
	4
	Гайка
	М10 DIN 934
	6
	 

	
	5
	Шайба
	M10 DIN 127
	6
	 

	
	6
	Штырь
	005.39.0380-01
	1
	 

	
	7
	Гайка
	М8 DIN 934
	8
	 

	
	8
	Шайба
	M8 DIN 127
	8
	

	
	9
	Шайба
	M8 DIN 125
	12
	 

	
	10
	Болт
	M10×75 DIN 933
	2
	 

	
	11
	Болт
	M10×100 DIN 933
	3
	 

	
	12


	Крыло правое

 
	005.39.0101
	1
	МБ23-Б8,0
МБ23-Б10,0
МБ23-Б8,0PRO
МБ23-Б8,0 (Ø19)
МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	
	
	005.39.0103
	
	МБ23-Н9,0PRO
МБ23-С9,0PRO
МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	13
	Болт
	M8×16 DIN 933
	4
	 

	
	14
	Сцепное устройство
	005.39.0010-03
	1
	

	
	15
	Шкворень
	005.47.0580
	2
	доп. замена 005.47.1230

	
	16
	Кронштейн
	005.47.0165
	1
	 


	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	1
	17
	Палец
	10×65 ОСТ 37.001.163-75
	1
	 

	
	18
	Ограничитель
	005.45.0116-01
	1
	 

	
	19
	Шплинт игольчатый
	НР 20044
	1
	 

	
	20
	Редуктор
	005.39.0300-02
	1
	см. рис. 4-5

	
	21
	Крыло левое
	005.39.0102
	1
	

	
	22
	Шайба
	005.45.0104
	4
	

	
	23
	Болт
	M10×110 DIN 933
	1
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Рис. 2
	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	2
	1
	Руль
	005.62.0230-01
	1
	 

	
	2
	Рукоятка 
	LASC 55R00T
	1
	 

	
	3
	Акселератор пластиковый
	LGP510.1321
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; 

МБ23-Б8,0PRO  

	
	
	Акселератор с остановом 
	005.64.0300
	1
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO

	
	
	Акселератор металлический
	LGAR070F.1321
	1
	МБ23-Б8,0 (ø19); МБ23-Б10,0 (ø19); МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	4
	Трос сцепления
	005.47.1170-03
	1
	 

	
	5
	Рукоятка расцепителя
	LABC7R00
	1
	 

	
	6
	Трос сцепления
	005.81.0590-04
	1
	 

	
	7
	Трос газа
	005.62.0290
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; 

МБ23-Б8,0PRO  

	
	
	
	005.47.1110
	1
	МБ23-Н9,0PRO

МБ23-Б8,0 (ø19); МБ23-Б10,0 (ø19)

	
	
	
	005.81.0380
	1
	МБ23-С9,0PRO;
МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	8
	Рукоятка
	005.47.0127-02
	2
	 

	
	9
	Болт
	М6×45 DIN 933
	1
	из комплекта поставки  акселератора

	
	10
	Болт 
	М10х70 DIN 933
	2
	

	
	11
	Гайка 
	М10 DIN 985
	2
	

	
	12
	Рулевая колонка
	005.62.0220-03
	1
	 

	
	13
	Гайка руля
	005.62.0201
	1
	 

	
	14
	Шайба
	М6 DIN 125
	1
	из комплекта поставки  акселератора

	
	15
	Гайка
	М6 DIN 985
	1
	из комплекта поставки  акселератора

	
	16
	Провод
	005.64.0040
	1
	МБ23-Н9,0PRO

	
	17
	Шайба
	М10 DIN 125
	2
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Рис. 3
	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	3
	1
	Болт
	M8×20 DIN 933
	2
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4);  
МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	
	6
	МБ23-Б8,0 (Ø19); МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	
	
	
	5
	МБ23-С9,0PRO

	
	
	
	из комплекта двигателя
	1
	МБ23-С9,0PRO

	
	
	
	3/8"×7/8" UNF L=20 DIN 933
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	7/16"-20 UNF DIN 933
	1
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	
	
	5/16"×7/8" UNF L=20 DIN 933
	3
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO; МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	2
	Шайба
	M8 DIN 125
	14
	 

	
	3
	Шайба
	M8 DIN 127
	10
	 

	
	
	
	
	9
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	M10 DIN 127
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	4
	Гайка
	М8 DIN 934
	5
	 

	
	5
	Кожух ведомого шкива
	005.45.0020
	1
	 

	
	6
	Кольцо
	А20 DIN 471
	2
	 

	
	7
	Шайба
	1-20-38Ц ОСТ 134-506-80
	2
	 

	
	8
	Ремень
	А49
	1
	

	
	9
	Шкив ведомый
	005.47.0760
	1
	 

	
	10
	Шпонка
	005.45.0209
	1
	 

	
	11
	Болт
	M8×25 DIN 933
	1
	 

	
	12
	Щиток
	005.39.1000-02 Щиток
	1
	доп. замена 005.39.1000-01

	
	13
	Шайба
	М10 DIN 9021
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	005.47.0166
	1
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	
	
	005.39.0063
	1
	МБ23-Б8,0 (Ø19); МБ23-Б10,0 (Ø19);
МБ23-С9,0PRO

	
	14
	Кронштейн
	005.47.0076-02
	1
	

	
	15
	Гайка
	М8 DIN 985
	1
	

	
	16
	Шпонка
	005.47.0147
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	005.47.0105
	1
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	
	
	005.47.0105-01
	1
	МБ23-Б8,0 (Ø19); МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	
	
	из комплекта двигателя
	1
	МБ23-С9,0PRO


	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	3
	17
	Шкив ведущий
	005.47.0514-02
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	005.47.0514-06
	1
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	
	
	005.47.0514-09
	1
	МБ23-Б8,0 (Ø19); МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	
	
	005.47.0514-08
	1
	МБ23-С9,0PRO

	
	18
	Болт
	M8×16 DIN 933
	2
	 

	
	19
	Втулка
	005.39.0061-01
	1
	

	
	20
	Болт
	M8×30 DIN 933
	1
	 

	
	21
	Шайба специальная
	005.45.0104
	4
	

	
	22
	Втулка
	005.81.0196
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	005.47.0129
	1
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4)

	
	
	
	005.39.0129
	1
	МБ23-Б8,0 (Ø19); МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	
	
	005.39.0129-01
	1
	МБ23-С9,0PRO

	
	23
	Кронштейн
	005.45.0070
	1
	

	
	24
	Ограничитель
	005.47.0044
	2
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO
МБ23-Б8,0 (Ø19); МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	
	
	005.47.0044-03
	2
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4);
МБ23-С9,0PRO

	
	25
	Стойка
	005.39.0045-02
	1
	МБ23-Б8,0; МБ23-Б10,0; МБ23-Б8,0PRO

	
	
	
	005.39.0045-01
	1
	МБ23-Н9,0PRO; МБ23-С9,0PRO (Ø25,4);
МБ23-С9,0PRO

	
	
	
	005.39.0045-04
	1
	МБ23-Б8,0 (Ø19); МБ23-Б10,0 (Ø19)

	
	26
	Пружина
	005.47.0035-02
	1
	

	
	27
	Ось качалки
	005.39.0230-04
	1
	 

	
	28
	Болт
	M6×45 DIN 931
	2
	 

	
	29
	Гайка
	М6 DIN 985
	2
	

	
	30
	Шкив
	005.47.0120
	1
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Рис. 4
	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	4
	1
	Штифт цилиндрический
	8×20 DIN 7
	2
	

	
	2
	Болт
	M6×30 DIN 933
	12
	

	
	3
	Гайка
	M6 DIN 985
	12
	

	
	4
	Шайба
	M6 DIN 127В
	4
	

	
	5
	Шайба
	М6 DIN 9021
	1
	

	
	6
	Пружина
	005.47.0332-02
	1
	

	
	7
	Пружина
	005.47.0332
	1
	

	
	8
	Заглушка
	005.47.0221
	1
	

	
	9
	Половина корпуса правая
	005.47.0317-10
	1
	

	
	10
	Прокладка корпуса
	005.47.0338
	1
	

	
	11
	Половина корпуса левая
	005.47.0318-10
	1
	

	
	12
	Болт
	M8×60 DIN 933
	1
	

	
	13
	Кронштейн
	005.47.0392-01
	1
	

	
	14
	Кронштейн
	005.62.0210-02
	1
	

	
	15
	Гайка
	М8 DIN 934
	2
	

	
	16
	Рычаг
	005.39.0335-01
	1
	005.39.0335-02

	
	17
	Ручка шаровая
	005.47.0336
	1
	Ручка шаровая, резьба М10×1 ТУ 6-05-1538-77

	
	18
	Болт
	М8×50 DIN 933
	1
	

	
	19
	Гайка
	М8 DIN 985
	1
	

	
	20
	Рычаг
	005.47.0379
	1
	

	
	21
	Винт
	М5×10 DIN 7380
	1
	

	
	22
	Шуруп-саморез
	4,8×19 DIN 7976
	2
	

	
	23
	Шайба
	М5 DIN 9021
	2
	

	
	24
	Плата
	005.47.0345
	1
	

	
	25
	Болт
	М8×12 DIN 912
	2
	

	
	26
	Прокладка
	005.47.0227
	2
	


	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	4
	27
	Планка
	005.47.0144-02
	1
	

	
	28
	Болт
	M6×16 DIN 933
	3
	

	
	29
	Болт
	M8×55 DIN 933
	1
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Рис. 5
	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	5
	1
	Блок-вал
	005.47.0280-06
	1
	Доп.зам. на 005.47.0280

	
	2
	Подшипник (ГОСТ 8338-75)
	300
	2
	

	
	3
	Блок-звездочки
	005.47.0260-05
	1
	Доп.зам. на 005.47.0260

	
	4
	Цепь 26 звеньев (ГОСТ 13568-75)
	Пр-12,7-18,2-2
	1
	

	
	5
	Подшипник (ГОСТ 8338-75)
	200
	3
	6-200

	
	6
	Звездочка
	005.47.0229
	1
	

	
	8
	Вал промежуточный
	005.47.0309-04
	1
	

	
	9
	Вал входной
	005.39.0315-01
	1
	

	
	10
	Вал переключения
	005.47.0238
	1
	

	
	11
	Колесо зубчатое
	005.47.0228
	1
	

	
	12
	Колесо зубчатое
	005.47.0206
	1
	

	
	13
	Вилка переключения
	005.47.0246-03
	1
	

	
	14
	Подшипник (ГОСТ 7242-81)
	60204
	1
	6-60204

	
	15
	Манжета
	20×35×7
	1
	II-1-20×35-2 ГОСТ 8752-79

	
	16
	Палец (ОСТ 37.001.163-75)
	8×35
	1
	Арт. 260038

	
	17
	Пружина
	005.47.0327
	1
	

	
	18
	Вилка сцепления
	005.47.0326-02
	1
	

	
	19
	Кронштейн
	005.47.0324
	1
	

	
	20
	Болт
	М6×14 DIN 933
	3
	М6-6g×14.58.016 ГОСТ 7798-70

	
	21
	Шайба
	М6 DIN 127
	3
	6.65Г.016 ГОСТ 6402-70

	
	23
	Подшипник (ГОСТ 7242-81)
	60306
	2
	6-60306

	
	25
	Ось левая
	005.47.0293
	1
	

	
	26
	Шплинт (ГОСТ 397-79)
	2,5×20.019
	1
	

	
	27
	Муфта сцепления
	005.47.0298
	1
	

	
	28
	Втулка
	005.47.0308-01
	2
	Доп.зам. на ПГГ.01.001.001

	
	29
	Ось правая
	005.47.0270-01
	1
	Доп. зам. 005.47.0270

	
	30
	Цепь 50 звеньев (ГОСТ 13568-75)
	2Пр-15,875-45,4
	1
	

	
	31
	Манжета
	30×52×10
	2
	II-1-30×52-2 ГОСТ 8752-79


	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	5
	32
	Кольцо (ГОСТ 288-72)
	СТ 41-29,5-4
	2
	

	
	33
	Тарелка
	005.47.0217
	2
	

	
	34
	Рычаг переключения передач
	005.47.0390-02
	1
	

	
	35
	Кольцо (ОСТ 100980-80)
	017-020-19-2-013
	1
	

	
	36
	Шайба
	20-32-4 DIN 1440
	1
	

	
	37
	Тяга
	005.47.0375-03
	1
	

	
	38
	Кольцо
	8 DIN 471
	1
	форма А – ЦКИ

	
	39
	Шайба
	8×16×1,6 DIN 125
	1
	

	
	40
	Кольцо (ГОСТ 9833-73)
	009-012-19
	1
	

	
	41
	Вал
	005.47.1970
	1
	

	
	42
	Шайба
	005.47.0234
	1
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Рис. 6
	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	6 
	1
	Колесо правое в сборе с шиной 4,00 х10
	005.47.0130
	1
	Взаимозаменяемо с поз. 12

Состоит из поз. 4, 5, 6, 8, 9, 10

	
	2
	Удлинитель
	005.47.0565
	2
	005.47.0560-01; 005.47.0560-02;

005.47.0560-03

	
	3
	Стопор
	SLPR 1038
	2
	005.45.0440

	
	4
	Ступица
	005.45.0430-01
	2
	005.45.0430

	
	5
	Диск правый
	005.45.0422
	2
	 

	
	6
	Шина с камерой
	4,00 х10
	1
	Доп. замена на 4,5×10

	
	7
	Диск левый
	005.45.0422-01
	2
	 

	
	8
	Болт
	M10×25 DIN 933
	16
	

	
	9
	Гайка
	М10 DIN 934
	16
	

	
	10
	Шайба
	M10 DIN 127
	16
	

	
	11
	Колесо левое в сборе с шиной 4,00 х10
	005.47.0130-01
	1
	Взаимозаменяемо с поз. 13

Состоит из поз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

	
	12
	Колесо правое в сборе с шиной 4,50 х10
	005.47.1240
	1
	Взаимозаменяемо с поз. 1

Состоит из поз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

	
	13
	Колесо левое в сборе с шиной 4,50 х10
	005.47.1240-01
	1
	Взаимозаменяемо с поз. 11

Состоит из поз. 4, 5, 6, 8, 9, 10
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Рис. 7
	Рис.
	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	7
	1
	Ступица
	005.47.1810-01
	до 2
	

	
	2
	Нож левый
	005.45.1402
	до 12
	Взаимозаменяем 005.45.1402-01

	
	3
	Нож правый
	005.45.1403
	до 12
	Взаимозаменяем 005.45.1403-01

	
	4
	Стопор
	SLPR 1038
	до 10
	Взаимозаменяем 005.45.0440

	
	5
	Валик 
	005.47.1464
	до 4
	

	
	6
	Болт
	М10×30 DIN 933
	до 24
	М10×30 ГОСТ 7798-70

	
	7
	Гайка
	M10 DIN 934
	до 24
	10Ц ОСТ 1.38017-80

	
	8
	Шайба
	M10 DIN 127
	до 24
	10Т.65Г ГОСТ 6402-70

	
	9
	Ступица
	005.45.1410-01
	2
	

	
	10
	Ступица
	005.47.0570-02
	2
	


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели мотоблок «Нева» МБ-23, изготовленный закрытым акционерным Обществом «Красный Октябрь - Нева», имеющим многолетний опыт производства малогабаритных одноосных тракторов.

ХРАНЕНИЕ МОТОБЛОКА:

более 30 дней

Очистите ребра и поверхности охлаждения головки цилиндра, кожух вентилятора, защитную решетку, и зону вокруг глушителя от остатков травы, мусора и плотных отложений пыли.

Перед постановкой на хранение предварительно слить бензин из топливного бака, остатки бензина в топливной камере карбюратора выработать до полной остановки двигателя.

более 24 месяцев

Произведите замену или слив масла на двигателе, когда он еще теплый. Залейте чистое масло в соответствии с рекомендациями руководства по двигателю.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.

Выверните свечу зажигания и залейте около 15÷20 мл масла в цилиндр. Медленно проверните вал за рукоятку стартера для распределения масла по стенкам цилиндра. Установите свечу на место.

Храните мотоблок в сухом, чистом и проветриваемом помещении.

При погрузке и транспортировке мотоблока он должен занимать свое естественное рабочее положение. Категорически запрещается даже кратковременное положение мотоблока с наклоном в сторону воздушного фильтра. При этом возможно перетекание масла из картера двигателя в полость воздушного фильтра.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоятельно рекомендуем обратить внимание и твердо усвоить основные положения по технике безопасности при проведении технических уходов, эксплуатации и транспортировке мотоблока. При применении навесного и прицепного оборудования строго соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях, прилагаемых к этому оборудованию.

Основные правила:

– перед началом работы с мотоблоком убедитесь в том, что знаете назначение и работу всех органов управления;

– высота рукояток и рулевая штанга должны быть отрегулированы по физическим данным оператора. Рулевая штанга надежна закреплена;

– не позволяйте детям и людям, не ознакомившимся с инструкцией, пользоваться мотоблоком;

– осматривайте мотоблок полностью перед каждым пользованием мотоблоком. Заменяйте поврежденные детали, проверяйте отсутствие протечек топлива и масла;

– перед запуском двигателя убедитесь, что силовой привод отключен от двигателя;

– запрещается эксплуатация мотоблока, в том числе и с прицепной тележкой на дорогах с интенсивным движением;

– нельзя работать на уклонах более 15(. Это может вызвать проблему со смазкой двигателя и повлечь выход его из строя;

– переключение передач в редукторе производить при полной остановке вращения ведущего шкива редуктора;

– никогда не работайте со смятыми щитками и ограждениями;

– при ударе ножей культиватора о посторонний предмет, немедленно остановите двигатель и осмотрите мотоблок перед последующим запуском;

– безопасная и долгая работа мотоблока во многом зависит от состояния резиновых пневматических колес. Периодически очищайте их от грязи и застрявшими между грунтозацепами посторонними предметами. 
Следите за нормами давления воздуха в пневматических шинах. Не допускайте работы с длительным буксованием ведущих колес, особенно с пониженным давлением в шинах.
МОТОБЛОК МБ-23
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